PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI DI STAMPA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SCANSIONE DOCUMENTALE, FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E
ARREDI PER IL CENTRO STAMPA DELLA REGIONE SARDEGNA

ALL. 3 SCHEMA DI OFFERTA TECNICA BUSTA B

SOMMARIO
1.	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLE APPARECCHIATURE
1.1.	Multifunzione A3 monocromatica
1.2.	Multifunzione A3 a colori
1.3.	Plotter
1.4.	Scanner
1.5.	Piegatrice elettrica
1.6.	Rifilatrice manuale
2.	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE
2.1.	Tempi di consegna ed installazione
2.2.	Formazione
3.	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI ARREDI PER UFFICIO
3.1.	Progettazione degli arredi

 
1.	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLE APPARECCHIATURE
1.1.	Multifunzione A3 monocromatica
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
2.1.2	Velocità di copia in A4 (copie/minuto)	< 130		
		>=130		
		>=150		
	Risoluzione in copia	600 x 600 dpi		
		1200 x 1200 dpi		
	Velocità di scansione (a 600 dpi)	< 70 immagini/minuto		
		>= 70 immagini/minuto		
		>= 100 immagini/minuto		
	Disponibilità di porta	Non disponibile		
		USB 2.0		
	Hard Disk	< 80 Gb		
		>80 Gb		
	RAM	< 1 Gb		
		> 1 Gb		
	Scanner	in b/n		
		a colori		

1.2.	Multifunzione A3 a colori
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
2.2.2	Velocità di copia in A4 (ppm)	>= 65		
		> 65, < 70		
		>=70		
	Risoluzione	600 x 1200 dpi		
		1200 x 1200 dpi		
		600 x 1.800 dpi		
		2.400 x 2.400 dpi		
	Memoria opzionale (capacità dell’Hard Disk)	>= 40 Gb		
		>= 80 Gb		
		>= 160 Gb		
	Disponibilità di porta	Non disponibile		
		USB 2.0		
	Velocità di scansione (a 600 dpi)	>=39 immagini/minuto		
		>= 50 immagini/minuto		
		>= 70 immagini/minuto		
	RAM	> 512 Mb		
		> 1024 Mb		

1.3.	Plotter
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
2.3.2	Velocità di stampa colore normale	>= 19 m2/h		
		>= 37,4 m2/h		
		>= 50 m2/h		
		>= 100 m2/h		
	Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale	>= 1200 dpi		
		>= 1400 dpi		
		>= 2400 dpi		
	Consumo energetico in funzione	<= 450 W		
		<=200 W		
		<=150 W		

1.4.	Scanner
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
2.4.2	Consumo energetico in funzione	> 75 W/h		
		da 45 a 70 W/h		
		Fino a 44 W/h		
	Interfaccia Ethernet	NO		
		SI		
	Velocità di scansione (a 400 dpi, RGB 24 bit)	< 1,6 ips		
		da 1,6 ips a 3 ips		
		>3 ips		
	Modalità di acquisizione colore	24 bit colore; 8 bit b/n		
		48 bit colore; 16 bit b/n		

1.5.	Piegatrice elettrica
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
2.5.2	Applicazione di bande adesive con 2 fori	NO		
		SI		
	Dimensione del fan-folder selezionabile	Non disponibile		
		Passo di piega minimo pari a 2 mm		
	Cross-folder	Automatico		
		Manuale		
	Rumorosità	<= 55 dB		
		<= 65 dB		
		> 67 dB		
	Velocità di piegatura	>= 7 m/min		
		>= 5 m/min		
		<5 m/min		
	Copy stacker	>=100 fogli in A0		
		>=50 fogli in A0		

1.6.	Rifilatrice manuale
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
2.6.2	Scale graduate	Non presente		
		Presente		

2.	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE
2.1.	Tempi di consegna ed installazione
Rif. capitolato tecnico	Elementi di qualità tecnica caratteristica migliorativa	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
3.1	Tempi di consegna ed installazione	Entro 30 giorni lavorativi		
		Entro 45 giorni lavorativi		
		Entro 60 giorni lavorativi		

2.2.	Formazione
Rif. capitolato tecnico	Specifica	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
3.6 	Giornate formative in loco erogate nel corso della “prima sessione formativa”	13 o più		
		Da 10 a 12		
		Da 6 a 9		
		5		
	Giornate formative in loco erogate nel corso delle “sessioni di aggiornamento”	4		
		3		
		2		

3.	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI ARREDI PER UFFICIO
3.1.	Progettazione degli arredi
Rif. capitolato tecnico	Caratteristica della progettazione del layout	Valori ammissibili	Valore dichiarato	
4.7	Adeguatezza: proposta progettuale in grado di rispondere alle esigenze delle lavorazioni tipicamente effettuate dal Centro Stampa	molto adeguata		
		poco adeguata		
	Accuratezza: proposta progettuale con livello di dettaglio necessario ad effettuare i lavori di installazione e montaggio degli oggetti di arredo e dei macchinari	molto accurato		
		poco accurato		
	Semplicità degli interventi di manutenzione: proposta progettuale tale da consentire di effettuare gli interventi di manutenzione prevista dai macchinari con sufficiente semplicità	interventi di manutenzione molto semplici		
		Interventi di manutenzione poco semplici